Zał. Nr 1 do § 1 ust. 4 zarządzenia nr 56
							Rektora UJ z 21 lipca 2004 roku 

Imię i nazwisko autora rozprawy	Maciej Perkowski	
Rok urodzenia autora rozprawy 	1988	
Imię i nazwisko promotora rozprawy	Prof. dr hab. Kazimierz Bodek
Dr Dagmara Rozpędzik (promotor pomocniczy)
Prof. dr Nathal Severijns (promotor zagraniczny)	
Wydział	Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej	
Instytut/ Katedra 	Fizyki	
Dziedzina wg klasyfikacji KBN	Fizyka	
Nadawany tytuł 	Doktor w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne	

Tytuł rozprawy w języku polskim 
	Precyzyjne pomiary kształtu widma beta	
Słowa kluczowe 
(maksymalnie 5) 	Rozpad beta, człon Fierza, słaby magnetyzm, komora dryfowa	
Streszczenie rozprawy
(maksymalnie 1 400 znaków) 	Jądrowy rozpad β badany jest już niemal od wieku, jednak wciąż pozostają pytania, na które można znaleźć odpowiedzi dzięki precyzyjnym pomiarom widma rozkładu energii emitowanych w rozpadzie elektronów. Pomiary te są ważnym narzędziem służącym do zrozumienia oddziaływań tworzących Model Standardowy. Spektrometr miniBETA zaprojektowany został, by mierzyć widmo β z precyzją na poziomie 10−3. Spektrometr ten łączy plastikowy scyntylator mierzący deponowaną w nim energię z wielodrutową komorą dryfową, w której w trzech wymiarach śledzone są elektrony emitowane z rozpadającego się źródła.
W poniższej rozprawie opisano proces uruchomienia spektrometru miniBETA. Średnia wydajność detekcji cząstki jonizującej w pojedynczej celi wyniosła 0.98 dla mieszanek helu i izobutanu pod ciśnieniem 600 mbar oraz 0.95 dla 300 mbar. Rozdzielczość przestrzenna pojedynczej celi, wyznaczona z czasu dryfu, osiągnęła odpowiednio 0.4 mm i 0.8 mm. Rozdzielczość wynikająca z metody podziału ładunku była gorsza o około rząd wielkości. Przebadano również szereg poprawek służących zniwelowaniu efektów systematycznych.
W rozprawie wykazano, że śledzenie cząstek poprawia precyzję pomiarów widma, co jest wynikiem zależności pomiędzy odpowiedzią spektrometru a pozycją gdzie cząstka trafiła detektor. Rozdzielczość energetyczna prototypowej konfiguracji spektrometru wynosi ρ1MeV = 7.6%. Niepewność parametru skalującego, która utrudnia wyznaczenie członów zależnych od energii (tj. członu Fierza oraz słabego magnetyzmu), wynosi 5*10−3. 

Tytuł rozprawy w języku pracy * 
	Precision measurements of the electron energy
distribution in nuclear beta decays	
Słowa kluczowe 
(maksymalnie 5) 	beta decay, Fierz term, weak magnetism, drift chamber	
Streszczenie rozprawy
(maksymalnie 1 400 znaków) 	Although nuclear β decays have been studied for almost a century, there are still questions that can be answered through precision measurements of the energy distribution of emitted electrons. Measurements of the β spectrum shape are an important tool in understanding all the interactions combined in the Standard Model. The miniBETA spectrometer was designed to measure β spectra with a precision at the level of 10−3. It combines a plastic scintillator energy detector with a multi-wire drift chamber where electrons emitted from a decaying source are traced in three dimensions.
The thesis describes the commissioning of the miniBETA spectrometer. The mean efficiency of detecting an ionizing particle in a single drift cell reached 0.98 for mixtures of helium and isobutane at 600 mbar and 0.95 at 300 mbar. The spatial resolution of a single cell, determined from the drift time, reached 0.4 mm and 0.8 mm, respectively. The resolution determined from the charge division was roughly an order of magnitude worse. Several corrections dealing with systematic effects were also investigated.
It was shown that particle tracking improves the precision of spectrum measurements, as the response of the spectrometer depends on the position where the scintillator was hit. The energy resolution of the prototypical setup is ρ1MeV = 7.6%. The uncertainty of the scale parameter, hindering the extraction of energy dependent terms (i.e. the Fierz term and weak magnetism) from the spectrum shape, is 5 *10−3.   	

Tytuł rozprawy w języku angielskim  
	Jak wyżej	
Słowa kluczowe 
(maksymalnie 5) 	Jak wyżej	
Streszczenie rozprawy 
(maksymalnie 1 400 znaków) 	Jak wyżej	

* Jeżeli rozprawa jest napisana w języku polskim wystarczy wypełnić pierwszą rubrykę.